{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"merged":[[2,1,2,4],[3,1,3,3],[16,1,16,3],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[20,1,20,4]]}
[]
[{"$nulls":3},"Parker Hannifin Corporation\nAerospace Filtration Division\n1210 Garden of the Gods Road\nColorado Springs, CO 80907 USA\nPhone: +1 719 5315855\nFax: +1 719 5315690\nWeb: www.velcon.com\nE-mail: vfsales@parker.com"]
[]
[null,"Corrected Differential Pressure Calculations"]
[null,null,"25 psid changeout\nat 100% flow","15 psid changeout\nat 100% flow"]
[]
[null,"1. Piston-type DP Gauge",{"v":9,"d":"9.0"}]
[]
[null,"2. Vessel Maximum Achievable Flow Rate",200]
[]
[null,"3. Actual Flow Rate",100]
[]
[null,"% of Rated Flow Rate",{"$f":"C11/C9*100","v":50},{"$f":"D11/D9*100","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,"Corrected DP",{"$f":"IF(C13>100,\"Actual > rated flowrate\",(C7)*((49.67*2.718^(-0.08357*C13))+(3.816*2.718^(-0.0135*C13))))","v":24.339817852900257},{"$f":"IF(D13>100,\"Actual > rated flowrate\",(D7)*((2.237*2.718^(-0.00896*D13))+(9.638*2.718^(-0.04719*D13))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,"To calculate corrected differential pressure:\n1. Enter DP Gauge reading. \n2. Enter vessel rated flow rate.\n3. Enter actual flow rate. Actual flowrate should not exceed rated flow."]
[]
[null,"Note: For ATA 103, use only 15 psid changeout column."]